长沙农村商业银行SWIFT塔式服务器项目

拟采购产品清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **指标** | **要求** |
| 1 | 产品品牌型号 | X86服务器A款 | 戴尔 PowerEdge T440 |
| X86服务器B款 | 联想ThinkSystem ST550 |
| 2 | 尺寸、外观 | 塔式 |
| 3 | CPU | 路数 | 2 |
| 4 | 类型 | Intel® Xeon® Processor Bronze 3106 (8核, 1.7 GHz) \*2 |
| 5 | 内存 | 容量 | 64GB |
| 6 | 类型 | 16GB RDIMM, 2666MT/s\*4 |
| 7 | 硬盘 | 控制器类，RAID种类 | 带电池保护的独立SAS RAID卡，支持0、1、10、5等模式。 |
| 8 | 支持最大硬盘数（2.5英寸） | ≥8 |
| 9 | 实配硬盘 | 2块1.8TB 10K转2.5" SAS硬盘 |
| 10 | 支持硬盘类型 | SATA/SAS/SSD |
| 11 | 支持热插拔 | 是 |
| 12 | 网络 | GE接口(千兆) | GE≥2 |
| 13 | 电源 | 冗余电源 | 热插拔1+1冗余电源, ≥750W |
| 14 | 风扇 | 冗余风扇 | 热插拔冗余风扇 |
| 15 | 操作系统 | 预装英文版Windows Server 2016 Standard Edition x64withIE 11 |
| 16 | 远程管理卡 | 配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启等操作； |
| 17 | 管理软件 | 附送系统管理软件, 可通过浏览器管理服务器及其他设备, 自动发现、更新网络上服务器和其它设备；监控设备配置和变化；监控硬件、软件运行情况； |
| 18 | 系统监控系统 | 监控系统可实时监测内部主要部件的状态，包含CPU、内存、PCI槽、风扇、电源、温度等信息； |